	MSDS	문서번호	U-MSDS-03-04-03
		제정일자	1996. 06. 15
	브로운아스팔트	개정일자	2012. 09. 24.
		개정번호	4	페이지번호	1

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 브로운아스팔트

나. 제품의 경고 용도와 사용상의 제한 : 방수 및 방습용, 금속 및 콘크리트의 보호 도장용, 전기 산업용

접착제 및 방식제

다. 제조자 정보 : 한국석유공업(주) 울산광역시 남구 여천동 832-23번지 TEL:(052)259-3700

라. 공급자/유통업자 정보 : 한국석유공업(주) 울산광역시 남구 여천동 832-23번지 TEL:(052)259-3700

마. 작성부서 및 이름 : 생산팀 안제홍

2. 유해 위험성

가. 유해 위험성 분류

* 피부자극성 : 구분2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

* 그림문자

* 신호어 : 경고

* 유해 위험 문구

- H335: 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

* 예방문구

- P261: 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이의 흡입을 피하시오.

- P271: 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

* 대응문구

- P304+P340: 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

- P312: 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

* 저장문구

- P403+P233: 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

- P405: 밀봉하여 저장하시오.

* 폐기문구

- P501: (관련법규에 명시된 경우 규정에 따라)내용물·용기를 폐기하시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예 ： 분진폭발 위험성)

o NFPA 등급: 보건: 1, 화재: 1, 반응성: 0

서식 U-PSM-01 REV.1                     한국석유공업(주)                      A4(210mm X 297mm)

규정명	브로운아스팔트	문서번호	U-MSDS-03-04-03	개정번호	4	2

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS번호	함유량(%)
산화아스팔트	아스팔트(변형된) ASPHALT (BLOWN))	64742-93-4	100

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어 갔을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오.

- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오.

- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오.

- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.

- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오.

다. 흡입했을 때

- 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치, 조언을 구하시오.

- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.

- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를            이용하시오.

- 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오.

라. 먹었을 때

- 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치, 조언을 구하시오.

- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를            이용하시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.

- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

서식 U-PSM-02 REV.1                     한국석유공업(주)                      A4(210mm X 297mm)

규정명	브로운아스팔트	문서번호	U-MSDS-03-04-03	개정번호	4	3

5. 폭발 화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

- 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것.

- 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

- 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

- 가열시 용기가 폭발할 수 있음.

- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오.

- 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오

- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

- 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

- 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.

- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.

- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오.

- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오.

다. 정화 또는 제거방법

- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에

넣으시오.

- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

서식 U-PSM-02 REV.1                     한국석유공업(주)                      A4(210mm X 297mm)

규정명	브로운아스팔트	문서번호	U-MSDS-03-04-03	개정번호	4	4

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

- 취급/저장에 주의하여 사용하시오.

- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

- 가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.

- 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.

- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.

나. 안전한 저장방법(피해야할 조건을 포함함)

- 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

- 음식과 음료수로부터 멀리하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등

- 산업안전보건법 : TWA- 0.5mg/㎥ 아스팔트 흄(벤젠추출물, 흡입성)

- ACGIH : TWA – 0.5mg/㎥ 아스팔트 흄(벤젠추출물, 흡입성)

- 생물학적 노출기준 : 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적

관리를 하시오.

다. 개인보호구

- 호흡기보호 : 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함

- 눈보호 : 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용 할 것.

- 손보호 : 적당한 내화학성 장갑을 착용 할 것.

- 신체보호 : 불침투성 보호의를 착용 할 것.

- 위생상 주의 사항 : 흡입,접촉 등을 피할 것.

서식 U-PSM-02 REV.1                     한국석유공업(주)                      A4(210mm X 297mm)

규정명	브로운아스팔트	문서번호	U-MSDS-03-04-03	개정번호	4	5

9. 물리화학적 특성

가. 외관(물리적 상태, 색등): 검은 점성의 고체

나. 냄새: 방향족 탄화수소의 독특한 냄새

다. 냄새 역치: 자료없음

라. PH: 자료없음

마. 녹는점/어는점: 자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는 점 범위: 자료없음

사. 인화점: 272 ℃이상

아. 증발속도: 자료없음

자. 인화성(고체, 기체): 해당없음.

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한: 자료없음

카. 증기압: 자료없음

타. 용해도: 불용성

파. 증기밀도: 자료없음

하. 비중: 1.03(25 ℃)

거. n옥탄올/물 분배계수: 자료없음

너. 자연발화 온도: 자료없음

더. 분해온도: 자료없음.

러. 점도: 자료없음

머. 분자량: 자료없음

10. 안정화 및 반응성

가. 화학적 안정성 : 상온상압에서 안정함.

나. 피해야 할 조건 및 물질 : 할로겐, 산화제

다. 분해시 생성되는 유해물질 : 열분해산물로 유독 탄소화물, 질소,황이 생성될 수 있음.

라. 반응시 유해물질 발생가능성 : 자료없음.

서식 U-PSM-02 REV.1                     한국석유공업(주)                      A4(210mm X 297mm)

규정명	브로운아스팔트	문서번호	U-MSDS-03-04-03	개정번호	4	6

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 경로에 관한 정보 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

* 급성 독성

경구: LD50>5000㎎/㎏ Rat

경피: LD50>2000㎎/㎏ Rabbit

흡입: 자료없음

* 피부 부식성 또는 자극성 물질: 피부에 약간의 자극을 줄 수 있음. 계속된 접촉은 피부를 건조시키

거나 갈라지게 할 수 있음.

* 심한 눈 손상 또는 자극성 물질: 눈에 약간의 자극을 줄 수 있음.

* 호흡기 과민성 물질: 해당없음.

* 피부과민성 물질: 해당없음.

* 발암성물질: 해당없음.(산업안전보건법에서 발암성으로 분류되지 않음. IARC, NTP에서 구분 안됨.

* 생식세포 변이원성 물질: 해당없음.

* 생식독성 물질: 자료없음.

* 표적장기, 전신독성 물질 (1회노출): 흡입시 호흡기계를 자극 할 수 있음.

* 표적장기, 전신독성 물질 (반복노출) : 장기간 또는 반복노출 시 간장장애를 야기할 수 있음.

다. 독성의 수치적 척도(급성 독성 추정치 등): 자료없음.

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성 : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성 : 자료없음

다. 생물 농축성 : 자료없음

라. 토양 이동성: 자료없음

마. 기타 유해영향: 자료없음.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

- 적법한 자체 처리시설에서 처리하거나 폐기물 처리업자를 통해 위탁처리.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장이 폐기방법을 포함함)

- 액체에 유분이 5% 이상 함유된 폐유의 경우에는 지정폐기물로 분류됨.

- 폐기물 관리법상의 상세기준 준수.

서식 U-PSM-02 REV.1                     한국석유공업(주)                      A4(210mm X 297mm)

규정명	브로운아스팔트	문서번호	U-MSDS-03-04-03	개정번호	4	7

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호: 자료없음

나. 유엔 적정 선적명: 자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급: 자료없음

라. 용기등급(해당하는 경우): 자료없음

마. 해당오염물질(해당/비해당): 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책: 해당없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

산업안전보건법 제41조[물질안전보건자료의 작성,비치 등]에 의한 MSDS 작성 대상 물질임.

노출기준설정물질

나. 유해화학물질관리법에 의한 규제

해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

폐기물관리법 제 2조 제 4호에 따라 5%이상 함유시 지정폐기물로 처리해야 함.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

<미국규정>

o CERCLA 103 규정 (40CFR302.4) : 규제대상 아님.

o SARA 302 규정 (40CFR355.30) : 규제대상 아님.

o SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21)

- 급성 : 아니오

- 만성 : 네

- 화재 : 아니오

- 반응성 : 아니오

- 갑작스런 배출 : 아니오

o SARA 313 규정(40CFR372.65) : 규제대상 아님.

o OSHA 규정 (23CFR1910.119) : 규제대상 아님.

<유럽연합 규정>

: 결정되어 있지 않음.

서식 U-PSM-02 REV.1                     한국석유공업(주)                      A4(210mm X 297mm)

규정명	브로운아스팔트	문서번호	U-MSDS-03-04-03	개정번호	4	8

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처

- 당사 연구소

- Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals(GHS), First revised

edition, United Nations.

- United States National Library of Medicine.

- EINECS (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances)

- 일본 안전위생 정보센터

- IARC(국제암연구소: International Agency for Research on Cancer)

- NIOSH(미국 국립산업안전보건연구원: The National Institute for Occupational Safety and Health)

- ACGIH(미국산업 위생 전문가 회의)American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

- IUGID Dataset

- ICSC (International Chemical Safety Cards)- ILO

- Transport of Dangerous Goods- UN

- 한국산업안전공단

나. 최초작성일자

- 1996년 06월 15일

다. 최종 개정횟수 최종 개정일자

- 최종 개정횟수: 4

- 최종 개정일자: 2012년 9월 24일

마. 기타

- 이 자료는 당사가 갖고 있는 현재까지의 지식에 근거하여 작성된 것으로, 작성목적은 건강과 안전

환경관련 정보를 제공하기 위한 것임.

그러므로 여기에 수록된 자료가 제품의 특정 물성에 대한 보증 또는 Spec을 의미하지 않는다.

서식 U-PSM-02 REV.1                     한국석유공업(주)                      A4(210mm X 297mm)

제 ◦ 개 정 이 력 서 브로운아스팔트 확인 :
개정번호	개 정 내 용	개정일자
0	제 정	96. 06. 15
1	전면개정	03. 04. 01
2	전면개정	06. 01 .01
3	전면개정	06. 07 .03
4	GHS에 따른 전면개정	12. 09. 24
서식 U-5Q-3-01-04 REV.1 한국석유공업(주) A4(210㎜×297㎜)