	MSDS	문서번호	U-MSDS-03-04-16
		제정일자	1996. 06. 15
	AS-BOND	개정일자	2015. 11. 18
		개정번호	5	페이지번호	1

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 :AS-BOND

나. 제품의 경고 용도와 사용상의 제한 : 방수/방습 하층 도장용, 금속/ 콘트리트의 보호 도장용,

전기 산업용, 방수시트의 접착제

다. 제조자 정보 : 한국석유공업(주) 울산광역시 남구 처용로 91(여처동) TEL : (052)259-3700

라. 공급자/유통업자 정보 : 상동

마. 작성부서 및 이름 : 생산팀 안제홍

2. 유해 위험성

가. 유해 위험성 분류

* 인화성 액체: 구분2

* 피부 부식성/피부 자극성: 구분2

* 심한 눈 손상성/눈 자극성: 구분2

* 발암성 : 구분1A

* 생식세포변이원성 : 구분1B

* 생식독성 : 구분2

* 흡인 유해성 : 구분1

* 특정표적장기 전신 독성 물질(1회노출): 구분2

* 특정표적장기 전신 독성 물질(반복노출): 구분1

* 급성 수생 환경유해성 : 구분1

* 만성 수생 환경유해성 : 구분1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

* 그림문자

* 신호어 : 위험

* 유해 위험 문구

- H250 : 공기에 노출되면 스스로 발화함

- H304 : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

- H315 : 피부에 자극을 일으킴

- H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴

- H340 : 유전적인 결함을 일으킬 수 있음

- H350 : 암을 일으킬 수 있음

- H361 : 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음

- H371 : (특정표적장기)에 손상을 일으킬 수 있음

서식 U-PSM-01 REV.1                     한국석유공업(주)                      A4(210mm X 297mm)

규정명	AS-BOND	문서번호	U-MSDS-03-04-16	개정번호	5	2

- H372 : 장기간 또는 반복노출 되면 (특정표적장기)에 손상을 일으킬 수 있음

- H400 : 수생생물에 매우 유독함

- H410 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

* 예방조치 문구

예방문구

- P201 : 사용 전 취급 설명서를 확보하시오

- P202 : 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오

- P210 : 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 – 금연

- P233 : 용기를 단단히 밀폐하시오.

- P240 : 용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하시오

- P241 : 폭발 방지용 전기.환기.조명의 장비를 사용하시오

- P242 : 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오

- P243 : 정전기 방지 조치를 취하시오.

- P260 : 분진∙흄‧가스‧미스트‧증기‧스프레이를 흡입하지 마시오

- P264 : 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.

- P270 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

- P273 : 환경으로 배출하지 마시오

- P280 : 보호장갑·보호의·보안경·...·안면보호구를 착용하시오.

대응문구

- P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치‧조언을 구하시오

- P321 : 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당 부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오

- P331 : 토하게 하지 마시오

- P362 : 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오

- P391 : 누출물을 모으시오

- P301+P310 : 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오

- P302+P352 : 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오

- P303+P361+P353 : 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로

씻으시오/샤워하시오 .

- P305+P351+P338 : 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘텍트렌즈를 제거하시오. 계속

씻으시오

- P308+P313 : 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언‧주의를 받으시오

- P309+P311 : 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오

- P332+P313 : 피부 자극이 생기면 의학적인 조언·주의를 받으시오.

- P370+P378 : 화재시 불을 끄기 위해 적절한 소화기 등 소방장비를 사용하시오

저장문구
- P403+P235  환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오
- P405  밀봉하여 저장하시오.

폐기문구

- P501  (관련 법규에 명시된 내용에 따라)내용물·용기를 폐기하시오.

다. 유해, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해,위험성 :

보건 :2      화재 : 3      반응성 : 0

서식 U-PSM-02 REV.1                     한국석유공업(주)                      A4(210mm X 297mm)

규정명	AS-BOND	문서번호	U-MSDS-03-04-16	개정번호	5	3

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS번호	함유량(%)
산화된아스팔트	아스팔트 (변형된)(ASPHALT (BLOWN));	64742-93-4	40~50
스토다드 솔벤트	건조세제 나프타	8052-41-3	17~25
수소처리된 중질 나프타	수소처리된 중질 나프타	64742-48-9	25~30
헥산	노말헥세인	110-54-3	1~3
톨루엔	메틸벤젠	108-88-3	1~3
크실렌	다이메틸벤젠	1330-20-7	1~3
에틸벤젠	페닐에틴	100-41-4	0.1~1
벤젠	벤졸	71-43-2	0.1~1

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어 갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오

- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오

- 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언‧주의를 받으시오

나. 피부에 접촉했을 때

- 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오

- 피부 자극이 생기면 의학적인 조언‧주의를 받으시오

- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오

- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오

- 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오

- 비누와 물로 피부를 씻으시오

다. 흡입했을 때

- 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오

- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.

- 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오.

- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오

라. 먹었을 때

- 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오

- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를

이용하시오

- 만약 삼켰다면 많은 양의 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마시오

- 즉시 의사의 치료를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

- 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.

- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

서식 U-PSM-02 REV.1                     한국석유공업(주)                      A4(210mm X 297mm)

규정명	AS-BOND	문서번호	U-MSDS-03-04-16	개정번호	5	4

5. 폭발 화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

- 이물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것.

- 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것.

- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

- 고인화성 액체 및 증기

- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

- 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음

- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

- 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

- 가열시 용기가 폭발할 수 있음

- 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨

- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음

- 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음

- 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

- 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음

- 흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하시오

- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

- 대부분 물보다 가벼움

- 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적 될 수

있음

- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

- 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

- 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

- 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 나두시오

- 화재가 완전히 진화될때가지 충분한 양의 물로 용기를 냉각시키시오

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오

- 증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음

서식 U-PSM-02 REV.1                     한국석유공업(주)                      A4(210mm X 297mm)

규정명	AS-BOND	문서번호	U-MSDS-03-04-16	개정번호	5	5

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 분진‧흄‧가스‧미스트‧증기‧스프레이의 흡입을 피하시오

- 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오

- 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오

- 오염 지역을 격리하시오

- 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오

- 모든 점화원을 제거하시오

- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오

- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오

- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

- 증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음.

- 분진 형성을 방지하시오

- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오

- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하시오

- 전문가의 감독없이 청소 및 처리를 하지 마시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 환경으로 배출하지 마시오

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거방법

- 누출물을 모으시오

- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오

- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 격리하시오

- 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

- 청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오

- 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터

옮기시오

- 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

- 폐수가 수로, 하수구, 지하로 유입되거나 확산되는 것을 방지하시오

- 플라스틱 용기를 사용하지 마시오

서식 U-PSM-02 REV.1                     한국석유공업(주)                      A4(210mm X 297mm)

규정명	AS-BOND	문서번호	U-MSDS-03-04-16	개정번호	5	6

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오

- 폭발 방지용 전기‧환기‧조명‧공구‧장비를 사용하시오

- 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오

- 정전기 방지 조치를 취하시오

- 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오

- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오

- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는

다른 점화원에 폭로하지 마시오

- 용기가 비워진 후에도 제품 찌거기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오

- 취급/저장에 주의하여 사용하시오

- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오

- 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오

- 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오

- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오

- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

- 고온에 주의하시오

- 열에 주의하시오

- 저지대, 닫힌 공간 및 밀폐공간 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업전 공기농도 측정 및 환기

를 하시오

- 통풍이 잘되는 장소에서만 취급하시오

- 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오

나. 안전한 저장방법(피해야할 조건을 포함함)

- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오

- 용기를 단단히 밀폐하시오

- 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오

- 밀봉하여 저장하시오

- 빈 드럼통은 완전하 배수하고 적절히 막아 즉시 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치 하시오

- 음식과 음료수로부터 멀리하시오

- 직접 가열하지 마시오

- 원래의 용기에만 가열하시오

- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오

- 상수도 및 하수도에서 떨어진 장소에 저장하시오

서식 U-PSM-02 REV.1                     한국석유공업(주)                      A4(210mm X 297mm)

규정명	AS-BOND	문서번호	U-MSDS-03-04-16	개정번호	5	7

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등 :

국내규정

산화아스팔트 : TWA 0.5㎎/㎥ 아스팔트흄(벤젠추출물, 흡입성)

스토다드 솔벤트 : TWA 100ppm 525㎎/㎥

수소처리된 중질 나프타 : 자료없음

벤젠 : TWA 1ppm 3㎎/㎥   STEL 5ppm 16㎎/㎥ (허용기준)

톨루엔 : TWA 50ppm 188㎎/㎥  STEL 150ppm 560㎎/㎥

헥산 : TWA 50ppm 180㎎/㎥

크실렌 : TWA 100ppm 435㎎/㎥  STEL 150ppm 655㎎/㎥

에틸벤젠 : TWA 100ppm 435㎎/㎥   STEL 125ppm 545㎎/㎥

ACGIH규정

산화아스팔트 : TWA 0.5㎎/㎥ 아스팔트흄(벤젠추출물, 흡입성)

스토다드 솔벤트 : TWA 100ppm 525㎎/㎥

수소처리된 중질 나프타 : 자료없음

벤젠 : TWA 0.5ppm  STEL 2.5ppm

톨루엔 : TWA 50ppm

헥산 : TWA 50ppm

크실렌 : TWA 100ppm  STEL 150ppm

에틸벤젠 : TWA 100ppm    STEL 125ppm

나. 적절한 공학적 관리

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오

- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오

- 사업주는 가스, 증기, 미스트, 흄 또는 분진이 발생되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농

도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 아니하도록 가스 등의 발산을 억제하는 설비 또는 가스 등의

발산원을 밀폐하는 설비를 설치하거나 국소배기장치 또는 전체환기장치를 설치하는 등 필요한 조치

를 할 것

다. 개인보호구

- 호흡기보호

사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함

호흡보호는 최소농도부터 최대농도꺼지 분류됨

사용전에 경고 특성을 고려하시오

방독마스크(직결식 소형, 유기가스용), 직결식 소형 방독마스크(유기가스용 정화통 및 전면형)

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형)

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크, 공기호흡기

- 눈보호

비산물 또는 유해한 액체로부터 보호되는 보안경을 착용하며 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상

세척설비(샤워식)를 설치하시오

- 손보호

적합한 내화학성 장갑을 착용하시오

- 신체보호

적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

서식 U-PSM-02 REV.1                     한국석유공업(주)                      A4(210mm X 297mm)

규정명	AS-BOND	문서번호	U-MSDS-03-04-16	개정번호	5	8

9. 물리화학적 특성

가. 외관(물리적 상태, 색등): 검은 점성의 액체,고체

나. 냄새: 방향족 탄화수소의 독특한 냄새

다. 냄새 역치: 자료없음

라. PH: 자료없음

마. 녹는점/어는점: 자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는 점 범위: 170 - 220℃

사. 인화점: 30℃ 이하

아. 증발속도: 자료없음

자. 인화성(고체, 기체): 해당없음.

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한: 자료없음

카. 증기압: 자료없음

타. 용해도: 불용성

파. 증기밀도: 자료없음

하. 비중: 1.03(25℃)

거. n옥탄올/물 분배계수: 자료없음

너. 자연발화 온도: N-데칸(210℃), 헵탄(204℃),  옥탄(204℃),   시클로헥산(245℃)

메틸시클로헥산(250℃),  톨루엔(480℃),  크실렌(464-529℃)

더. 분해온도: 자료없음.

러. 점도: 자료없음

머. 분자량: 자료없음

10. 안정화 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해반응의 가능성

- 고인화성 액체 및 증기

- 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

- 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

- 가열시 용기가 폭발할 수 있음

- 고인화성 : 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨

- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음

- 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음

- 증기는 공기과 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

나. 피해야 할 조건 : 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오(금연)

다. 피해야 할 물질 : 가연성물질, 강산화제

라. 분해시 생성되는 유해물질: 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생

될 수 있음 (부식성/독성 흄, 자극성, 독성가스)

서식 U-PSM-02 REV.1                     한국석유공업(주)                      A4(210mm X 297mm)

규정명	AS-BOND	문서번호	U-MSDS-03-04-16	개정번호	5	9

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출경로에 관한 정보 : 증기, 흡입, 섭취에 의해 신체 흡수 가능

삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

피부에 자극을 일으킴

나. 건강유해성 정보

- 급성 독성 물질(경구) : 산화아스팔트 LD50 5000㎎/㎥ Rat  스토다드 솔벤트  LD50>5000㎎/㎏ Rat

수소처리된 중질 나프타 LD50>15000 ㎎/㎏ Rat

- 급성 독성 물잘(경피) : 산화아스팔트 LD50 2000㎎/㎏ Rabbit

수소처리된 중질 나프타 LD50>3160㎎/㎏ Rabbit

벤젠 LD50>8200㎎/㎏ Rabbit

톨루엔 LD50 120000㎎/㎏ Rat

크실렌 LD50 ≥4350㎎/㎏ Rabbit

에틸벤젠 LD50 15400㎎/㎏ Rabbit

- 급성 독성 물질(흡입) : 벤젠 증기 LC50 44.66㎎/ℓ 4hr Rabbit

톨루엔 LC50 1.2㎎/ℓ 4hr Rat

헥산 LC50 12.5 ㎎/ℓ 77000ppm 1hr

크실렌 증기 LC50 6700ppm 4hr Rat

에틸벤젠 증기 LC50 400ppm 4hr Rat

- 피부부식성 또는 자극성 : 토끼에서 파부 자극성 시험 결과 중정도의 자극을 일으킴

- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 이용한 안 자극성 시험 결과 중정도의 자극을 일으킴

- 호흡기 과민성 : 자료없음

- 피부 과민성 : 기니피그를 이용한 시험 결과 음성

- 발암성 : 산업안전보건법 벤젠 발암성

- 생식세포 변이원성 : 생식세포 in vivo 우성치사 변이원성시험 결과 음성, 체세포 in vivo 변이원성

시험 결과 음성

- 생식독성 물질 : 흰쥐에서 임신중 흡입 시험 결과 명확한 생식 독성이 나타나지 않음

- 표적장기-전신독성 물질(1회노출) : 자료없음

- 표적장기-전신독성 물질(반복노출) : 자룡없음

- 흡인유해성 : 화학성 폐렴을 일으킴

다. 독성의 수치적 척도(급성 독성 추정치 등) : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 수생 및 생태독성

- 어류 : 수소처리된 중질 나프타 LC50 2200㎎/ℓ 96hr Pimephales promelas

벤젠 EC50 5.3㎎/ℓ 96hr  톨루엔 LC50 24㎎/ℓ 96hr 크실렌 LC50 3.3㎎/ℓ 96hr

에틸벤젠 LC50 9.09㎎/ℓ 96hr

- 갑각류 : 스토다드 솔벤트 LC50=0.4~2.3㎎/ℓ 48

수소처리된 중질 나프타 LC50 2.6㎎/ℓ 96hr   벤젠 EC50 10㎎/ℓ 48hr

톨루엔 EC50 11.5㎎/ℓ 48hr  헥산 LC50 3.88㎎/ℓ 4hr

자일렌 LC50 190㎎/ℓ 96hr  에틸벤젠 LC50 0.4㎎/ℓ 96hr

나. 잔류성 및 분해성

- 잔류성 : 스토다드 솔벤트 log kow=3.16~7.06

수소처리된 중질 나프타 log kow 2.1~6

벤젠 log kow 2.13   톨루엔 log kow 2.73   헥산 log kow 3.9

- 분해성 : 영향을 미칠 수 있음

다. 생물 농축성 : 영향을 미칠 수 있음

라. 토양 이동성 : 여향을 미칠 수 있음

마. 기타 유해 영향 : 영향을 미칠 수 있음

서식 U-PSM-02 REV.1                     한국석유공업(주)                      A4(210mm X 297mm)

규정명	AS-BOND	문서번호	U-MSDS-03-04-16	개정번호	5	10

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

- 2종류 이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는 소각 또는 이와 유사

한 방법으로 감량화 안전화 처리할 수 있음

- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것

- 소각 처리할 것

- 기름과 물을 분리하여 분리된 기름성분은 소각하시오

- 분리한 후 남은 물은 수질오염방지시설에서 처리하시오

- 증발∙농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하거나 안정화 처리하시오

- 응집∙침전방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오

- 분리∙증류∙추출∙여과∙열분해의 방법으로 정제처리 후 소각하거나 안정화처리 하시오

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장이 폐기방법을 포함함)

- 액체에 유분이 5% 이상 함유된 폐유의 경우에는 지정폐기물로 분류됨.

- 폐기물 관리법상의 상세기준 준수.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호: UN NO, 1999

나. 유엔 적정 선적명: TARS. LIQUID

다. 운송에서의 위험성 등급: 자료없음

라. 용기등급(해당하는 경우): 자료없음

마. 해당오염물질(해당/비해당): 비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책: 자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

산업안전보건법 제41조[물질안전보건자료의 작성,비치 등]에 의한 MSDS 작성 대상 물질임.

노출기준설정물질, 작업환경측정물질, 관리대상유해물질, 특수건강진단물질

나. 유해화학물질관리법에 의한 규제

해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

제4류 제2석유류

라. 폐기물관리법에 의한 규제

폐기물관리법 제 2조 제 4호에 따라 5%이상 함유시 지정폐기물로 처리해야 함.

마. 기타 외국법에 의한 규제 : 자료 없음.

서식 U-PSM-02 REV.1                     한국석유공업(주)                      A4(210mm X 297mm)

규정명	AS-BOND	문서번호	U-MSDS-03-04-16	개정번호	5	11

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처 : 한국석유공업(주), 산업안전관리공단, SK종합화학, 동남유화.

나. 최초작성일자

- 1996년 06월 15일

다. 최종 개정횟수 최종 개정일자

- 최종 개정횟수: 5

- 최종 개정일자: 2015년 11월 18일

마. 기타

- 이 자료는 당사가 갖고 있는 현재까지의 지식에 근거하여 작성된 것으로, 작성목적은 건강과 안전

환경관련 정보를 제공하기 위한 것임.

그러므로 여기에 수록된 자료가 제품의 특정 물성에 대한 보증 또는 Spec을 의미하지 않음.

서식 U-PSM-02 REV.1                     한국석유공업(주)                      A4(210mm X 297mm)

제 ◦ 개 정 이 력 서 AS-BOND 확인 :
개정번호	개 정 내 용	개정일자
0	제 정	96. 06. 15
1	전면개정	03. 04. 01
2	전면개정	06. 01 .01
3	전면개정	06. 07 .03
4	GHS 체계에 따른 전면개정	13. 05 .20
5	부재료에 성분에 따른 전면 개정	15. 11. 18
서식 U-5Q-3-01-04 REV.1 한국석유공업(주) A4(210㎜×297㎜)

문서제정(개‧폐)신청서 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□				결재	작성자	검토자	승인자
문 서 명		문서번호
기안부서	생 산 과	기안일자
기 안 자	김 신 철	승인일자
구 분	□ 제 정 □ 개 정 ( 차 ) □ 폐 기
주요내용
판단 및 의견
배포처 ․ 배포부수
관 련 부 서
서식 K-P-4-01-05 REV.2 한국석유공업(주) A4(210㎜×297㎜)